### Załącznik nr 1 do ogłoszenia o Konkursie Ofert

**Postępowanie *TO-250-30OM/16/KO***

### **Przedmiot zamówienia i wykaz prac**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Konserwacja urządzeń transportu bliskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z dnia 29.10.2003 (Dz.U. Nr 193, poz.1890) w zakresie comiesięcznych przeglądów z prowadzeniem bieżących wpisów w książce konserwacji urządzenia oraz przygotowanie urządzenia do okresowego odbioru UDT i udział w badaniach odbiorczych nast. urządzeń:
	* 1. Suwnica Q=16ton – 2 szt
		2. Suwnica zewnętrzna Q=12,5tony – 1 szt
		3. Suwnica Q=5ton – 1 szt
		4. Podest ruchomy wolnobieżny nożycowy (230kg) – 1 szt
		5. Podest ruchomy wolnobieżny przegubowy (230kg) – 1 szt
		6. Wózek jezdniowy podnośnikowy elektryczny (2500kg) – 1 szt
		7. Wózek jezdniowy podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem (4000kg) – 1 szt.
2. okresowe pomiary elektryczne UTB wymienionych w p. a)
3. Przeglądy, regulacje i naprawy bieżące UTB wymienionych w p. a)
4. Serwis (całodobowe pogotowie) do UTB wymienionych w p. a) z gwarantowanym czasem dojazdu nie dłuższym niż 2 godziny
5. Remonty i naprawy UTB wymienionych w p. a) wykonywanych na zlecenie użytkownika, do których wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedstawić do akceptacji kosztorys obejmujący planowany koszt robocizny i wartość części.

Wykonawca winien zapewnić ciągłość wykonywania usług serwisu wykonywanego zgodnie z p. d) w okresie obowiązywania umowy w dni robocze całodobowo a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w dni ustawowo wolne od pracy.

Wykonawca, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz szkód wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac i usług. W przypadku gdyby Wykonawca korzystał na podstawie pisemnej umowy z usług podwykonawców posiadana przez niego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o takie działanie. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 200.000,00 zł (słownie dwieście tysięcy złotych). W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej bezzwłocznego odnowienia i przedstawienia Zamawiającemu uaktualnionego dokumentu ubezpieczenia.

Wykaz urządzeń transportu bliskiego do Konkursu Ofert na konserwację UTB w Instytucie Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Oddziale Mazowieckim, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

### Suwnica Q=16ton – suwnica natorowa dwudźwigarowa, rozpiętość 13,8m, producent Hak Sp. z o.o., typ: 5353/PL/11/1 , nr rej. N3321000304

### Suwnica Q=16ton – suwnica natorowa dwudźwigarowa, rozpiętość 13,8m, producent Hak Sp. z o.o., typ: 5353/PL/11/1 , nr rej. N3321000305

### Suwnica zewnętrzna Q=12,5tony – suwnica pomostowa dwudźwigarowa, rozpiętość 12m, producent Tech-Dźwig, typ: SPN 12.5 t , nr rej. N3321000297

### Suwnica Q=5ton – suwnica pomostowa natorowa, rozpiętość 11m, producent Tech-Dźwig, typ: SPN 5t , nr rej. N3321000306

### Podest ruchomy wolnobieżny (230kg) – ruchoma podnoszona platforma robocza z mechanizmem nożycowym, wysokość robocza 7,77m, producent AICHI Corp., typ: SV08CNL , nr rej. N3721000327

### Podest ruchomy wolnobieżny (230kg) – ruchoma platforma robocza z mechanizmem przegubowym, wysokość robocza 15m, wysięg boczny max 8m, producent HAULOTTE, typ: HA15 IP , nr rej. N3721000450

### Wózek jezdniowy podnośnikowy (2500kg) – wózek widłowy podnośnikowy czołowy z napędem elektrycznym, wysokość podnoszenia 3,3m, producent FUT Suchedniów, typ: WW-2.5EZ , nr rej. N4721002769

### Wózek jezdniowy podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem (4000kg) hydrauliczny z napędem spalinowym, wysokość podnoszenia 17m, producent DITTA SERIA Spa, typ: HVL 153 ( PEGASUS 40.17 TA ) , nr rej. N4727014565