SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

                45421000-4  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
ETAP VI:   Wymiana parapetów wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych budynku E
Inwestor:       Instytut Techniki Budowlanej. Oddział Śląski
1.Wstęp
1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana zużytych parapetów wewnętrznych stalowych na parapety z PCV  w pomieszczeniach biurowych budynku E w Oddziale Śląskim
1.2.
Zakres stosowania  SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:
1. dostawę nowych parapetów wewnętrznych kompozytowych  na miejsce montażu,
2. wymiana parapetów wewnętrznych,
3. wywóz materiału z rozbiórki.
2.  Zakres robót
1. Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów stolarki budowlanej na adresie, który to będzie podstawą do jej wymiany.
2. Dostarczenie nowych podokienników PCV jako gotowego produktu na miejsce montażu.
3. Demontaż stolarki budowlanej w sposób właściwy nie powodujący nadmiernego zniszczenia konstrukcji pomieszczeń biurowych. Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnątrz.
4. Osadzenie podokienników przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej. 
5. Montaż podokienników. 
6. Wykonanie narożników przy oknach kątownikiem metalowym

7. Wykonanie tynków jednowarstwowych o gr 3mm z gipsu szpachlowego
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków

9. Wywóz gruzu pod demontażu starych podokienników
10. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.
3. Dokumenty służące do wyceny kosztów zamówienia
Przedmiar robót – wymiana parapetów wewnętrznych.
4. Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nie dotyczy. 
5.  Materiały
1. Wymiana parapetów wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych .
2. Parapety powinny być wykonane z kompozytu o grubości 30mm, w kolorze białym, 
6.   Sprzęt
Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i najemcy. 
7.  Transport
Stolarka budowlana powinna być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.
8.  Kontrola jakości
Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów ITB na przedmiot zamówienia. Zakres kontroli obejmować będzie:
a) zgodność z przedmiarem robót,
b) jakość użytego materiału,
c) jakość i trwałość wykonanych robót,
d) sposób i jakość osadzenia parapetów,
e) jakość wykonania obróbki i robót malarskich,
f) posprzątanie miejsca montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
9.  Odbiór robót
Gotowość do odbioru robót Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po ich zakończeniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, celem spisania protokołu odbioru.
10.  Rozliczenie robót 
Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączać protokoły odbioru robót.
Ponadto należy dostarczyć zamawiającemu atesty i aprobaty materiałowe i dowód  wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.
11.   Przepisy związane lub równoważne do nich
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, ze zmianami),
· Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,
· Roboty tynkowe PN-70/B-10100
1
1
1

