SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kod CPV: 45000000-7 ROBOTY TYNKARSKIE, 44112220-6: PODŁOGI Z TWORZYW SZTUCZNYCH, 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

 
Część III:   Wykonanie remontu pomieszczenia 4K
Inwestor:       Instytut Techniki Budowlanej. Oddział Śląski
1.Wstęp
1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  remontu Wykonanie remontu pomieszczenia 4K Oddziale Śląskim
1.2.
Zakres stosowania  SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:
1. Wykonanie Posadzki typu Plastidur - poliestrowe warstwy gruntujące przy posadzkach niezbrojonych
2. Malowanie ścian I sufitów
3. wywóz materiału z rozbiórki.
2.  Zakres robót
1. Rozebranie posadzek na zaprawie i kleju, skucie nierówności
2. Wykonanie posadzek z cokołami
3. Wykonanie posadzki poliestrowej 
4. Gruntowanie ścian
5. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
6. Sprzątnięcie i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.
7. Wszelkie koszty organizacji placu budowy ponosi Wykonawca.
3. Dokumenty służące do wyceny kosztów zamówienia
Przedmiar robót – Wykonanie drobnych robót budowlanych w Oddziale Śląskim
4. Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nie dotyczy. 
5.  Materiały
1. Farba emulsyjna -  kolorystyka biała. 
6.   Sprzęt
Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i najemcy. 
7.  Transport
Materiały powinny być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.
8.  Kontrola jakości
Sprawdzenie zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów na przedmiot zamówienia. Zakres kontroli obejmować będzie:
a) zgodność z przedmiarem robót,
b) jakość użytego materiału,
c) jakość i trwałość wykonanych robót,
d) sposób i jakość wykonania montażu płyt
e) sposób i jakość osadzenia parapetów
f) jakość wykonania obróbki i robót tynkarskich,
g) sprzątanie miejsca montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
9.  Odbiór robót
Gotowość do odbioru robót Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po ich zakończeniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, celem spisania protokołu odbioru.
10.  Rozliczenie robót 
Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączać protokoły odbioru robót.
Ponadto należy dostarczyć zamawiającemu atesty i aprobaty materiałowe i dowód  wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.
11.   Przepisy związane lub równoważne do nich
· Ustawa z dnia 14 maja 2024 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 725, ze zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2022 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, ze zmianami)
· Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,
· Roboty tynkowe PN-70/B-10100
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