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	Lp
	Kod
	Opis
	Jm.
	Ilość robót
	Cena jedn. roboty [zł]
	Wartość [zł]

	1
	 
	ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 45100000-8


	 
	 
	 
	

	1.1
	KNNR 1 0112-02
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	ha
	0,050
	
	

	1.2
	KNNR 6 0805-0400
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubości 20 cm,
	m2
	250,000
	
	

	1.3
	KNR 2-31 1507-0500
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000- 2000kg na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, transport samochodem o ładowności do 5 t 
	t
	6,000
	
	

	2
	 
	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 45233220-7


	 
	 
	
	

	2.1
	KNNR 6 0102-0300
	Koryta o głębokości 45 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV
	m2
	85,000
	
	

	2.2
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	250,000
	
	

	2.3
	KNNR 6 0104-01
	Warstwy odsączające z piasku gruboziarnistego zagęszczane mechanicznie o gr. po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	250,00
	
	

	2.4
	6 0403-03
	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z rozebraniem nawierzchni betonowej oraz wyko-naniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej /w tym obniżony do 2 cm-25 m/ 
	m
	104,00
	
	

	2.5
	KNNR 6 0113-0300
	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
	m2
	250,00
	
	

	2.6
	KNNR 6 0802-0400
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grubości 4 cm
	m2
	30,00
	
	

	2.7
	KNR 2-31 1004-0700
	Skropienie podbudowy asfaltem po oczyszczeniu powierzchni placu ręcznie szczotkami (stalowymi) lub mechanicznie.
	m2
	790,00
	
	

	2.8
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W PMB 25/55-60 dla KR-2, o grubości średnio 5,5 cm (warstwa wyrównawcza) 
Krotność=1,375
	m2
	596,00
	
	

	2.9
	KNR 2-31 1004-0700
	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem
	m2
	790,00
	
	

	2.10
	KNNR 6 0309-0201
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S PMB 45/45/80-55 dla KR-2, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t 
	m2
	790,00
	
	

	2.11
	KNNR 6 1305-0300
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 wpusty kd 1 szt, udrożnienie istniejących wpustów i przykanalików, Wymiana włazów studzienek kanalizacyjnych na D400 - 5szt. wymiana 
pokryw studni telefonicznych SK-2 - 3 szt. 
	m3
	10,00
	
	

	2.12
	KNNR 4 1413-0100
	Wpust kanalizacji deszczowej z osadnikiem z kręgów betonowych średnicy 400 mm o głębokości 2,50m m - 3 szt., wpust liniowy D400 długość 11,0m, w istniejącej nawierzchni betonowej, z podłączeniem przykanalikiem fi 200 mm i długości 3,50+1,50+3,00+4,00=12,0m do istniejących studni kd łącznie z rozbiórką nawierzchni betonowej i wykonaniem wykopu na głębokość 2,50m z zasypaniem, zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości 25 cm na warstwie z piasku 10 cm BUDOWA studni kd fi 1200m na istniejącym kanale kd z rozebraniem nawierzchni betonowej w 
miejscu budowy studni kd 
	szt.
	5,00
	
	


	
	

	
	

	Wartość kosztorysu:
VAT= 23%

Wartość końcowa kosztorysu:
	


