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	Lp
	Kod
	Opis
	Jm.
	Ilość robót
	Cena jedn. roboty [zł]
	Wartość [zł]

	1
	 
	ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 45100000-8
	 
	 
	
	

	1.1
	KNNR 1 0112-02
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	ha
	0,02
	
	

	1.2
	KNR 2-23 0401-0100
	Rozebranie istniejącego ogrodzenia panelowego:

- demontaż obejm mocujących do słupków 60 szt.

- demontaż ogrodzenia panelowego, przęsła do ponownego 

- demontaż słupków ogrodzeniowych łącznie z fundamentem betonowym pod słupki

- demontaż podmurówki z elementów prefabrykowanych (do ponownego wykorzystania po akceptacji Inwestora) 
	m
	31,00
	
	

	1.3
	KNNR 1 0113-01
	Usunięcie warstwy humusu i gruntu niebudowlanego za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 30cm 
	m2
	200,00
	
	

	1.4
	KNNR 1 0202-1001
	Przemieszczanie spycharkami gruntu na odległość do 20m, plantowanie terenu 
	m3
	40,00
	
	

	1.5
	KNR 2-31 1507-05
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000- 2000kg na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, transport samochodem o ładowności do 5 t 
	t
	2,00
	
	

	2
	 
	MONTAŻ OGRODZENIA 45340000-2
	 
	 
	
	

	2.1
	KNR 2-23 0401-03
	Montaż ogrodzenia panelowego:

- montaż słupków ogrodzeniowych łącznie z fundamentem betonowym pod słupki

- montaż podmurówki z elementów prefabry-kowanych (elementy z rozbiórki do ponownego wykorzystania po akceptacji Inwestora)

- montaż ogrodzenia panelowego, przęsła z rozbiórki istniejącego ogrodzenia do ponownego wykorzystania

- uzupełnienie nowych przęseł 2 szt. (ok. 5 m) 

 Profil nowych elementów ogrodzenia po akceptacji Inwestora 


	m
	33,00
	
	

	2.2
	KNR 2-21 0218-0300
	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim o grubości minimum 20 cm

(humus z poz. 1.3)
	m3
	40,00
	
	


	
	

	
	

	Wartość kosztorysu: 

VAT (VAT) = 23,00%WK 

Wartość końcowa kosztorysu:
	


